固定单价按实际数量结算，具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参考图样（颗粒免漆板） | 规格型号（mm）/描述 | 单位 | 数量 | 综合单价最高限价（元） |
| A1 | 踏脚板 | ed007b23bc502da4ec31c414ea5700d | 长\*宽\*厚485\*510\*18 | 块 | 1 | 23元 |
| A2 | 书架大板 | 44e62a248e99c96ffa049e3ed247aa3 | 长\*宽\*厚620\*230\*18 | 块 | 1 | 33元 |
| A3 | 书架小板 | d688f5726438633efb23ca77225fb75 | 长\*宽\*厚620\*60\*18 | 块 | 1 | 18元 |
| A4 | 抽屉面板 | dad6dd4bdf33036c53f99118c43c839 | 长\*宽\*厚600\*（60至250）\*18 | 块 | 1 | 22元 |
| A5 | 电脑键盘底板 | cb50cb26439e0590594d93086e3952f | 长\*宽\*厚590\*310\*18 | 块 | 1 | 20元 |
| A6 | 大侧板 |  | 长\*宽\*厚730\*580\*18 | 块 | 1 | 117元 |
| A7 | 小侧板 |  | 长\*宽\*厚940\*250\*18 | 块 | 1 | 84元 |
| A8 | 衣柜门 | 00303ffbe710a4a0ef1b75a5bba99df | 长\*宽\*厚1200\*600\*18长\*宽\*厚780\*600\*18 | 块 | 1 | 47元 |
| A9 | 书柜门 | 5866cbdba3caf4f773d2b6c0b5f4097 | 长\*宽\*厚500\*310\*18 | 块 | 1 | 39元 |
| A10 | 床梯板衣柜底板 | c4254803558fba7211276049957bfb2b8a2c17b5f7291d18b885996b63763e | 长\*宽\*厚820\*480\*18长\*宽\*厚570\*560\*18 | 块 | 1 | 98元 |
| A11 | 床板，实木 | dcc24475ae9de261f641d4e45fb6d4e | 长\*宽\*厚1920\*90\*15长\*宽\*厚1920\*50\*15 | 块 | 1 | 32元 |
| A12 | 书桌背板衣柜背板书桌下长板 | bf74f671c7564e0396cddc104ee92d76b5f17ce0aa38db6fc2a1549af57a267413f5dfbe3a384fa17d652dc143f31 | 长\*宽\*厚1930\*610\*5三合板长\*宽\*厚2400\*610\*5三合板长\*宽\*厚1920\*110\*18 | 块 | 1 | 73元 |
| A13 | 阳台空调门 | 阳台空调门 | 长\*宽\*厚920\*730\*18 | 块 | 1 | 110元 |
| A14 | 衣柜门边板 | 衣柜门边板 | 长\*宽\*厚2400\*200\*18 | 块 | 1 | 70元 |
| A15 | 书桌抽屉下底板 | 书桌抽屉下底板 | 长\*宽\*厚1900\*200\*18 | 块 | 1 | 65元 |
| A16 | 书桌边板 | 书桌边板 | 长\*宽\*厚620\*400\*18 | 块 | 1 | 50元 |
| B1 | 抽屉轨道安装（4片） |  | 材料由学校提供，供应商仅需负责修理安装 | 个 | 1 | 16元 |
| B2 | 安装铰链（4只）、拉手（1只） |  | 材料由学校提供，供应商仅需负责修理安装 | 个 | 1 | 16元 |
| B3 | 床板松动后重钉 |  | 供应商仅需负责修理安装 | 个 | 1 | 16元 |
| C1 | 书桌拆开维修 | 书桌旧书桌新 | 甲方要求拆开维修时 | 个 | 1 | 380元 |
| C2 | 衣柜拆开更换侧板 | 衣柜衣柜新 | 甲方要求拆开维修时，价格包含更换1块侧板（侧板长\*宽\*厚：600\*2380\*18） | 个 | 1 | 350元 |
|  | **总价****最高****限价**： | =A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14+A15+A16)+B1+B2+B3+C1+C2 | 1679元 |
|  | **评审总价最高限价** |  根据前三年木工维修工程量统计分析：A1至A16项占年维修总量的90%，B1至B3项占年维修总量的9%，C1C2两项占年维修总量的1%。**评审总价计算方式如下:**=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14+A15+A16)90%+(B1+B2+B3)\*9%+(C1+C2)\*1% | 822.52元 |
| 产品质保期 | 产品质保期为 12 月 |  |
| 交货期限 | 收到通知后需 1 日内送货并安装到位 |
|  |  |

材料要求：检测依据和检测项目以GB/T 4897-2015（密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、24h吸水厚度膨胀率、握螺钉力）、GB/T 39600-2021（甲醛释放量）、GB/T 17657-2013（甲醛释放量）等为准。检验报告各项目要求：合格。